
Radiocomando **SEA**

Mod. **HEAD 2 868 ROLL** Cod. SICE 6901208

Mod. **HEAD 4 868 ROLL** Cod. SICE 6901209

**Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante**

**Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni**

**1**. Aprire il radiocomando già memorizzato è premere il tasto 5 (come in figura) e

rilasciare.

**2**. Entro 18 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

Se i due tasti del radiocomando già funzionante sono memorizzati in centralina nel

nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi i tasti.

Nel caso in cui la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere

errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l’operazione di

programmazione dal punto 1.